这次会议主要针对的是与APP组进行连接的过程，将arduino模块与上位机进行通信，完成大部分功能。由于之前的一次会议将两组各自项目的一些细节给定了下来，使之项目的进展更加顺利。

1. 将下位机的返回版本信息，打开CanTool装置，关闭CanTool装置，返回”\r”或者”\BEL”字符,改变Can总线的传输速率功能的基本实现。

2. 测试传输数据的真实性，以及将数据可视化以图的形式表现出来。



